**Ремонт BMW 2 серии Active Tourer \*\*\*h1.**

BMW 2 серии Active Tourer – это компактвэн от немецкого концерна, который появился на рынке в 2014 году. Автомобиль базируется на модульной платформе UKL2. Ее также используют BMW 1 серии (F52), X1 (F48) и MINI Countryman. Сборка осуществляется в Германии и Китае. В 2018-м прошел рестайлинг, коснувшийся оптики, а также элементов отделки корпуса и салона. В 2021 году состоялась премьера второго поколения модели. Она построена на модернизированной платформе предшественника. Сегодня автомобили серии встречаются в нашей стране только на вторичном рынке.

# Технические характеристики BMW 2 серии Active Tourer

Автомобили комплектуются бензиновыми и дизельными силовыми установками, а также предлагаются в версиях гибрид. Среди доступных ДВС есть как экономичные, так и достаточно мощные моторы. По умолчанию модель имеет переднеприводную трансмиссию, но также может оснащаться и системой передачи усилия на обе оси xDrive. Конструкция подвески представляет собой стойки Макферсона спереди и многорычажку сзади. Все тормозные механизмы – дисковые (фронтальные вентилируемые). Среди опций можно отметить отделку сидений кожей, электрорегулировки, климат и круиз-контроль, аудиосистему, многофункциональное рулевое колесо, мультимедиа.

Линейка силовых агрегатов:

* 1.5, бензин, турбонаддув (136 – 170 л.с.)
* 2.0, бензин, турбонаддув (192 – 218 л.с.)
* 1.5, дизель, турбонаддув (95 – 116 л.с.)
* 2.0, дизель, турбонаддув (150 – 190 л.с.)
* 1.5, гибрид, (136 – 224 л.с.)

!Важно! В паре с ними работают коробки передач разного типа. Это механические, автоматические и роботизированные КПП.

# Эксплуатация и обслуживание BMW 2 серии Active Tourer

Модели серии не могут впечатлить своими динамическими характеристиками, однако запаса мощности вполне хватает и в городе, и на трассе. Полноприводные версии чувствуют себя уверенно в сложных погодных условиях. Достаточно большое количество опций обеспечивает комфорт и безопасность передвижения. Благодаря практичной конфигурации кузова модель отлично справляется с ролью семейного транспортного средства.

Для продления срока службы агрегатов требуется грамотный подход к **техническому обслуживанию BMW 2 серии Active Tourer**. При эксплуатации автомобиля в городе интервалы осуществления регламентных работ следует сократить до 8-10 тысяч километров пробега. При этом важно использовать оригинальные расходные материалы или их полный аналог от ведущих производителей. Проводить операции рекомендуется в профильных сервисах.

# Неисправности

Бензиновые турбированные моторы расходуют масло на угар. В этой связи важно следить за уровнем состава, не допуская голодания, поскольку оно будет иметь фатальные последствия и для нагнетателя, и для поршневой группы. Встречается быстрый износ приводной цепи ГРМ. В этом случае потребуется замена комплекта. Дизельные модификации чувствительны к качеству используемого горючего. Заправки на безымянных АЗС быстро приведут к выходу из строя форсунок и ТНВД.

Автоматические и роботизированные коробки передач нуждаются в регулярном обслуживании. В противном случае продукты износа, которые скапливаются в рабочем материале, могут нарушить штатный режим функционирования агрегатов. Такой **ремонт BMW 2 серии Active Tourer** потребует очень серьезный вложений. Встречаются и сбои в работе электросистем.

# Как выбрать техцентр

Такие операции, как обслуживание и **ремонт BMW 2 серии Active Tourer**, важно поручить профессионалам. Неумелые действия усугубят ситуацию, вследствие чего Вы потратите больше времени и денежных средств, чем рассчитывали. Поэтому рекомендуем не рисковать, а обратиться в профильный сервис. Например, все необходимое для решения самых сложных задач в кратчайшие сроки и с гарантией качества есть в **техцентре «Раннинг Моторс»**, который располагается **в Москве**. Здесь Вы также сможете приобрести нужные расходные материалы и запчасти.